**南 京 市 第 二 医 院**

**调 研 要 求**

南京市第二医院铝合金门窗及铝合金隔断维修及改造（2024—2026年度）项目进行公开调研，兹邀请符合资格条件的供应商前来参与调研。

一、项目概况：

1、项目名称：南京市第二医院铝合金门窗及铝合金隔断维修及改造；

2、项目地址：南京市鼓楼区钟阜路1-1号；南京市江宁区康复路1号;

3、自合同签订后有效期贰年;

二、资质要求:

1、调研单位应遵守有关的国家法律、法令和条例；

2、调研单位应诚实守信，提供给调研单位的任何文件，证书必须真实有效，否则招标方有权认为调研单位资质不合格；

3、如调研单位代表不是法定代表，须持有《法人代表授权委托书》。法人代表及受委托人须签字；

4、法人代表授权委托书；

5、供应商具备有效的营业执照；

6、质检部门的检验检测报告；

7、项目不接受联合体投标；

三、投标文件应包括但不限于下列内容：

1、法人代表授权委托书；

2、供应商具备有效的营业执照复印件加盖公章，原件备查；

3、类似项目业绩（合同复印件）

4、投标报价一览表（材料费、安装费、运杂费及调研单位认为需要所有费用即交钥匙工程）；

5、调研单位对招标人产品按期供货、质量保障、服务承诺（包括免费维保期时间、售后服务详细说明）；

四、产品报价：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 | 型材品牌 | 单价 |
| 1 | 铝合金门（断桥）移动 | m² | 型材厚度1.4mm，玻璃厚度5mm钢化双层玻璃中空含五金配件 | 凤铝、伟昌、坚美 |  |
| 2 | 铝合金窗（普通）移动 | m² | |  | | --- | | 型材厚度1.4mm，玻璃厚度5mm钢化双层玻璃中空含五金配件 | | 凤铝、伟昌、坚美 |  |
| 3 | 金刚纱网 | m² |  |  |  |
| 4 | 玻璃隔断 | m² | 玻璃8mm单层包含型材、五金件 |  |  |
| 5 | 玻璃隔断安装 | m² | 玻璃8mm单层包含型材、五金件。玻璃甲供 |  |  |
| 6 | 玻璃门安装（单开） | 套 | 玻璃8mm单层包含型材、五金件。玻璃甲供 |  |  |
| 7 | 玻璃（超大） | m² | 玻璃厚度12mm单层钢化玻璃 |  |  |
| 8 | 防盗门（安装） | 项 | 防盗门院方提供，按院  方要求进行安装 |  |  |
| 9 | 雨 棚 | m² | 铝合金雨棚厚1.2mm，面板采用耐力板。 |  |  |
| 10 | 雨 棚 | m² | 不锈钢雨棚厚1.0mm，面板采用拜尔阳光板 |  |  |
| 11 | 医院内不锈钢制品氩弧焊焊接 | 项 | 院内不锈钢制品氩弧焊维修 |  |  |
| 12 | 院内隔断拆除 | M² | 按照院方指定，拆除不锈钢门窗、隔断 |  |  |

五、施工面积：

施工面积：按实际面积结算

六、调研单位需提供型材样品.（铝合金型材及品牌）

七、调研单位提供的产品应符合国家有关安全环保规定必须由正规厂家生产，正宗产品，价格需低于市场价，保证质量，不得掺杂假冒伪劣商品，一经发现，取消合同并追究法律责任。

八、质保期：质保期壹年。